|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| PAD[0] | Digital I/O | SDA |
| PAD[1] | Digital I/O | SCL |
|  |  |  |
|  |  |  |

SDA - SERCOM0 PAD[0] – PA08 – 13 PA04 – 09

SCL – SERCOM0 pAD[1] – PA09 – 14 PA05 – 10

SDA – SERCOM1 PAD[0] –PA16 - 25

SCL – SERCOM1 PAD[1] – PA17 - 26

SDA – SERCOM2 PAD[0] – PA12 - 21

SCL – SERCOM 2 PAD[1] – PA13 – 22